**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. **Drukarka kolorowa (np.** K**onica Minolta Bizhub c4000i lub inna spełniająca poniższe wymagania) (9 sztuk) .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp*** | ***Parametry*** | ***Wymagane*** |
|  | **Producent / Model** | *(należy wpisać producenta i model drukarki)* |
|  | Technologia druku | Druk laserowy, kolorowy |
|  | Szybkość druku w czerni | Minimum 40 str./min;  |
|  | Szybkość druku w kolorze | Minimum 40 str./min; |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Poniżej 8,7s  |
|  | Maksymalne normatywne obciążenie miesięczne | Minimum 100 000 stron miesięcznie |
|  | Interfejsy(wymagane minimum) | Przynajmniej 1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB minimum 2.0); 1 wewnętrzny (wbudowany) serwer druku do sieci minimum 10/100/1000Mb Ethernet (RJ45) |
|  | Pamięć | Minimum 2 GB |
|  | Procesor | Minimum 1,05 GHz |
|  | Podajniki papieru  | Podajnik ręczny: minimum 100 arkuszyPodajnik automatyczny: Minimum 550 arkuszy |
|  | Odbiornik papieru | Minimum 250 arkuszy |
|  | Obsługiwane nośniki (wymagane minimum) | A4, A5, A6,; Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony |
|  | Niedrukowalne marginesy wydruku (wymagane minimum) | Górny/Dolny/Lewy/Prawy: max. po 5 mm; |
|  | Obsługiwana gramatura nośnika (wymagane minimum) | Od 60 do 210 g/m2 |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne (wymagane minimum) | Windows® 7, 8, 10, Serwer 2008, Serwer 2012 (systemy w wersjach x86 i x64) |
|  | Język drukarki | - Obsługa języków: PCL 6, PCL5c, Postscript Level 3,  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowe tonery i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (bęben, grzałkę, zespół transmisyjny itp).Wraz z drukarką należy dodatkowo dostarczyć materiały eksploatacyjne umożliwiające wydrukowanie minimum 9000 stron (nie licząc materiałów startowych / dostarczonych przez producenta). Materiały muszą być rekomendowane przez producenta drukarki oraz nie mogą powodować utraty gwarancji. |
|  | Zasilanie | Napięcie wejściowe: 220-240 V, 50 Hz  |
|  | Inne | * przycisk anulowania wydruku.
* wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.
* pełna obsługa polskich znaków.
* wbudowany zasilacz.
* dokumentacja w języku polskim.
* Certyfikaty: CE, Energy Star, Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
* pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 2m).
 |
|  | Gwarancja | * Minimum 1 rok gwarancji
* Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy.
* Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu drukarki w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta drukarki.
 |